***ETAPA* 1.Cablare fiecare LAN.**

***ETAPA* 2. Subnetare.**

***ETAPA* 3. Configurarea echipamentelor.**

***ETAPA* 4. Asignarea adreselor IP *optim, din adresa IP 53.212.148.122/10* conform cerințelor:**

*LAN Hanoi1 – 990 useri.*

*LAN Hanoi2 – 31 useri. FERMA DE SERVERE – DHCP, DNS, EMAIL,FTP, WEB.*

*LAN Hanoi3 – 2970 useri.*

*Wi-FiHanoi3 = WPA2 PERSONAL – PASS =* *Hanoi53pa55*

*2 Laptopuri conectate la Wi-Fi. Lap1 permis dupa MAC.*

***ETAPA* 5. Rutarea.** *TESTARE PING+SSH*.

***ETAPA* 6. Toate echipamentele trebuie sa comunice intre ele.** *SERVICII ACTIVE*.

***ETAPA* 7. Functionarea completa a topologiei.** *RUTARE TOTALA +TESTE+SERVICII***.**